Принята
Министерством экологии
и природных ресурсов
Российской Федерации

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

ОТРАБОТАННЫЕ МОТОРНЫЕ И ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

МРО-9-04

Разработана Инженерно-техническим Центром Компьютерный Экологический Сервис, Центром обеспечения экологического контроля.

МЕТОД РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

1. Метод расчета объемов образования отходов
моторного и трансмиссионного масла от автомобилей

Расчет количества отработанного моторного и трансмиссионного масла может проводиться по двум вариантам:
    1)     Расчет    количества    отработанного    моторного    и
трансмиссионного   масла  через  расход  топлива  производится  по
формуле:

       М = SUM N  х q  х L  х n  х Н х ро х 0,0001 (т/год),
                1    1    1    1

    где:
    N  - количество автомашин i-той марки, шт.;
     1
    q  - норма расхода топлива на 100 км пробега, л/100 км;
     1
    L  -  средний  годовой  пробег  автомобиля  i-ой  марки,  тыс.
     1
км/год;
     1
    n  - норма расхода масла на 100 л топлива, л/100 л;
     1
    - норма расхода моторного  масла  для карбюраторного двигателя
    n   = 2,4 л/100 л;
     мк
    - норма  расхода  моторного  масла  для  дизельного  двигателя
    n   = 3,2 л/100 л;
     мд
    - норма  расхода  трансмиссионного  масла  для  карбюраторного
двигателя
    n   = 0,3 л/100 л;
     тк
    - норма  расхода   трансмиссионного   масла   для   дизельного
двигателя
    n   =  0,4л/100 л;
     тд
    Н  -  норма  сбора  отработанных  нефтепродуктов,  доли  от 1;
Н = 0,12 - 0,15;
    ро - плотность отработанного масла, кг/л, ро = 0,9 кг/л.
    2)    Расчет    количества    отработанного    моторного     и
трансмиссионного  масла  через  объем  систем  смазки производится
отдельно по виду масла по формуле:

        М = SUM N  х V  х L  / L  х k х ро х 0,0001, т/год,
                 1    1    1    m

    где:
    N  - количество автомашин i-ой марки, шт.;
     1
    V   - объем масла, заливаемого в автомашину i-ой марки при ТО,
     1
л;
    L   -  средний   годовой   пробег   автомобиля   i-ой   марки,
     1
тыс. км/год;
    L  - норма  пробега  подвижного  состава  i-ой марки до замены
     m
масла, тыс.  км,  берется  в   соответствии   с   инструкцией   по
эксплуатации автомобиля или по данным предприятия;
    k - коэффициент полноты слива масла; k = 0,9;
    ро - плотность отработанного масла, кг/л; ро = 0,9 кг/л.

2. Метод расчета объемов образования моторного
и трансмиссионного масла от автопогрузчиков,
строительной и дорожной техники

    Расчет  количества  отработанного моторного и трансмиссионного
масла  от  автопогрузчиков,  строительной и дорожной техники через
объем   систем   смазки   производится   отдельно по виду масла по
формуле:

        М = SUM N  х V  х Т  / Т   х k х ро х 0,0001, т/год,
                 1    1    1    нв

    где:
    N  -  количество   автопогрузчиков,  строительной  и  дорожной
     1
техники i-той марки, шт.;
    V  - объем  масла, заливаемого в автопогрузчик, строительную и
     1
дорожную технику i-той марки при ТО, л;
    Т    -   среднее   годовое   время   работы   автопогрузчиков,
     1
строительной и дорожной техники i-ой марки, час/год;
    Т    -  норма  времени  работы автопогрузчиков, строительной и
     нв
дорожной  техники  i-ой  марки  до  замены  масла,  час, берется в
соответствии  с  инструкцией  по  эксплуатации  автомобиля  или по
данным предприятия;
    k - коэффициент полноты слива масла; k = 0,9;
    ро - плотность отработанного масла, кг/л; ро = 0,9 кг/л.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

1. Линейные нормы расхода топлива на 100 км пробега
для автомобильного транспорта

┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│                 Марка автомобиля                  │   Норма    │
│                                                   │  расхода   │
│                                                   │  топлива   │
│                                                   │ на 100 км  │
│                                                   │пробега, q ,│
│                                                   │          1 │
│                                                   │  л/100 км  │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│                         1                         │     2      │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                      Легковые автомобили                       │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│ВА3-1111                                           │6,5         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВА3-2101, -21011, -21013, -21016                   │8,5         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВАЗ-2102, -21021, -21022                           │8,5         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВАЗ-2103                                           │9,0         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВАЗ-21033, -21035                                  │8,5         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВАЗ-2104, -21043                                   │8,5         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВАЗ-2105, -21051, -21053                           │8,5         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВАЗ-2106, -21061, -21063                           │9,0         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВАЗ-2107, -21072, -21074                           │8,5         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВАЗ-2108, -2108 "Спутник", -21081, -21083          │8,0         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВАЗ-2109                                           │8,0         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВАЗ-21093, -21099                                  │7,5         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВАЗ-2121, -21211                                   │12,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВАЗ-21213                                          │11,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВАЗ-21213Б                                         │12,1        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВАЗ-21218                                          │11,9        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВАЗ-212182                                         │12,3        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВАЗ-2302 "Бизон"                                   │11,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-13                                             │20,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-14                                             │22,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-М20, М20В, -М20Г                               │13,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-21, -21А, -21Б, -21В, -21Г, -21ГЮ, -21И, -21К, │13,0        │
│-21Л, -21М, -21НЮ, -21П, -21Р, -21С, -21СЮ, -21Т,  │            │
│21ТС, -21УС                                        │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-22, -22Б, -22В, -22Г, -22Д, -22Е, -22ЕЮ, -22Н, │13,0        │
│-22НЮ                                              │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-24                                             │13,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-24-01                                          │13,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-24-02                                          │14,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-24-03                                          │13,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-24-04                                          │14,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-24-10                                          │13,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-24-11                                          │13,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-24-12 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10)          │13,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-24-12 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10)        │14,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-24-13 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10)          │13,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-24-13 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10)        │14,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-24-14                                          │13,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-24-07                                          │16,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-24-17                                          │16,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-24-25                                          │16,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-24-60                                          │13,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-24Т                                            │13,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-3102 (с двигателем ЗМЗ-4022.10)                │13,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-3102, -3102-12 (с двигателем ЗМЗ-4062.10,      │12,5        │
│4-ступенчатой коробкой передач)                    │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-3102, -3102-12 (с двигателем ЗМ340-62.10,      │12,0        │
│5-ступенчатой коробкой передач)                    │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-31022, -31023 (с двигателем ЗМЗ-402,           │13,0        │
│4-ступенчатой коробкой передач)                    │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-31029 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10)          │13,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-31029 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10)        │13,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-31029 (с двигателем Rover т16МРI)              │11,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-3105                                           │13,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗАЗ-965, -965А, -965Б, -965М, -965С                │7,0         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗАЗ-966, -966В, -966ВГ, 966ВБГ                     │7,0         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗАЗ-968, -968А, -968АБ, 968АБ2, -968АБ4, -968Б,    │7,0         │
│-968Б2                                             │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗАЗ-968М, -968МБ                                   │8,0         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗАЗ-968МГ                                          │7,0         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗАЗ-968МД, -968МР                                  │8,0         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗАЗ-968Р                                           │7,0         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗАЗ-969                                            │8,0         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗАЗ-970, -970В, -970Г                              │8,0         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗАЗ-1102                                           │7,0         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-114                                            │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-117                                            │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-4104                                           │26,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-41047                                          │26,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ИЖ-2125, -21251                                    │10,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Москвич-403, -403Б, -403М, -403Т                   │10,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Москвич-407, -407Б, -407М, -407Т                   │10,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Москвич-408, -408Б, -408ИЭ, -408М, -408П, -408СЭ,  │10,0        │
│-408Т, -408Э, -408Ю                                │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Москвич-412, -412ИПЭ, -412ИЭ, -412М, -412П, -412ПЮ,│10,0        │
│-412Э, -412Ю                                       │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Москвич-423, -423Н, -423Т, -423Э                   │10,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Москвич-424, -424СЭ, -424Т, -424Э, -424Ю           │10,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Москвич-426, -426ИЭ, -426Т                         │10,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Москвич-427, -427ИЭ                                │10,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Москвич-2136, -2137, -2138, -21381                 │10,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Москвич-2140, -21401, -21403, -21406               │10,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Москвич-2141, -21412                               │10,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Москвич-214122 (с двигателем УЗАМ-3317)            │9,3         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Москвич-214122 (с двигателем УЗАМ-3320)            │9,6         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛуАЗ-969А, -969М                                   │12,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛуАЗ-1302                                          │11,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-469, -469А, -469Б                              │16,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-315100, -315101, -31512-01, -315201            │16,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-31512                                          │15,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-31514                                          │16,7        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-31517 (с двигателем HR 492 НТА фирмы "VM")     │11,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                            Автобусы                            │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│АКА-5225 "Россиянин"                               │44,4        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АКА-6226 "Россиянин"                               │57,4        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ikarus-55                                          │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ikarus-556                                         │38,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ikarus-180                                         │41,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ikarus-250                                         │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ikarus-250.58, -250.59, -250.93, -250.95           │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ikarus-255                                         │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ikarus-256, -256.54, -256.59, -256.74, -256.75     │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ikarus-260, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37,    │40,0        │
│-260.50, -260.51, -260.52                          │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ikarus-263                                         │40,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.48, -280.63,    │43,0        │
│-280.64                                            │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ikarus-283.00                                      │46,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ikarus-350.00                                      │37,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ikarus-356.10, -356.11                             │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ikarus-415.08                                      │39,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ikarus-435.01                                      │46,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ikarus-543.26                                      │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛАЗ-4202                                           │35,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛАЗ-42021                                          │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛАЗ-52073                                          │24,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛАЗ-52523 (с двигателем Renault)                   │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛАЗ-6205 (с двигателем Renault)                    │47,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛиАЗ-5256, -52564                                  │46,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛиАЗ-52567                                         │37,4        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛиАЗ-525610                                        │36,1        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛиАЗ-525616                                        │32,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛиАЗ-5256М                                         │22,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛиАЗ-5256НП                                        │35,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛиАЗ-5256-ЯАЗ                                      │35,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛиАЗ-525617                                        │30,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛиАЗ-52565-БК БАРЗ                                 │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛиАЗ-5267                                          │35,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛиАЗ-6240 СВАРЗ                                    │45,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Mercedes-Benz 030AKA-15 RHD "Витязь"               │28,3        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Mercedes-Benz 030AKA-15 RHS "Лидер"                │30,2        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Mercedes-Benz 030AKA-15 КНР\А "Стайер"             │25,36       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Mercedes-Benz 0302CV-8                             │32,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Nissan-Urvan E-24                                  │10,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ТАМ-260А 119Т                                      │30,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЯАЗ-6211                                           │50,6        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПАЗ-3205-70                                        │20,9        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-221400 "Газель" (с двигателем ЗМЗ-4026.10,     │17,0        │
│4-ступенчатой коробкой передач)                    │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-221400 "Газель" (с двигателем ЗМЗ-4026.10,     │16,5        │
│5-ступенчатой коробкой передач)                    │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-32213 "Газель" (с двигателем ЗМЗ-4026.10,      │16,9        │
│5-ступенчатой коробкой передач)                    │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-155                                            │41,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-158, -158А, -158В, -158ВА                      │41,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КАвЗ-651, -651А                                    │26,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КАвЗ-685, -685Б, -685Г, -685Ю                      │30,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КАвЗ-3270, -327001, -3271                          │30,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КАвЗ-3976                                          │30,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КАвЗ-39765                                         │32,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛАЗ-695, -695Б, -695Е, -695Ж, -695М, 695Н          │41,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛАЗ-695НГ                                          │43,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛАЗ-695П                                           │51,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛАЗ-695 (с двигателем ЗИЛ-375), -695Н (с двигателем│44,0        │
│ЗИЛ-375.01)                                        │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛАЗ-697 (с двигателем ЗИЛ-375)                     │43,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛАЗ-697, -697Е, -697М, -697Н, -697Р                │40,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛАЗ-699, -699А, -699Н, -699Р                       │43,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛиАЗ-158, -158В, -158ВА                            │41,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛиАЗ-677, -677А, -677Б, -677В                      │54,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛиАЗ-677Г                                          │67,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛиАЗ-677М, -677МБ, -677МС, -677П                   │54,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Nissan-Urvan Transporter                           │14,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Nusa-501М                                          │15,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Nusa-521М                                          │15,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Nusa-522М, -522-03                                 │15,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПАЗ-651, -651А                                     │26,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПАЗ-652, -652Б                                     │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПАЗ-672, -672А, -672Г, -672М, -672С, -672У, -672Ю  │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПАЗ-3201, -3201С, -320101                          │36,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПАЗ-3205, -32051 (с двигателем ЗМЗ 672-11)         │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПАЗ-3205 (с двигателем ЗМЗ 5112.10)                │31,1        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПАЗ-3205 (с двигателем ЗМЗ 5234.10)                │32,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПАЗ-32051 (с двигателем ЗМЗ 5112.10)               │31,4        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПАЗ-32051 (с двигателем ЗМЗ 5234.10)               │32,3        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПАЗ-3206 (с двигателем ЗМЗ 672-11)                 │36,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПАЗ-3206 (с двигателем ЗМЗ 5112.10)                │32,1        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПАЗ-3206 (с двигателем ЗМЗ 5234.10)                │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Псковавто-221400 (с двигателем ЗМЗ-4026.10,        │17,0        │
│4-ступенчатой коробкой передач)                    │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Псковавто-221400 (с двигателем ЗМЗ-4026.10,        │16,5        │
│5-ступенчатой коробкой передач)                    │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│РАФ-08, -10                                        │15,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│РАФ-977, -977Д, -977ДМ, -977Е, -977ЕМ, -977Н,      │15,0        │
│-977НМ, -977К                                      │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│РАФ-2203, -220301                                  │15,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│РАФ-220302                                         │18,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│РАФ-22031, -22031-01                               │15,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│РАФ-22032                                          │15,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│РАФ-22035-01                                       │15,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│РАФ-22038-02                                       │14,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│РАФ-22039                                          │14,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│РАФ-2915-02                                        │14,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│РАФ-2925                                           │14,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│РАФ-2927                                           │15,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│САРЗ-3976                                          │30,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-452А, -452АС, -452В                            │17,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-220601                                         │17,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-220602                                         │22,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-3303-0001011 АПВ-04-01                         │17,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-3962                                           │17,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-396201                                         │17,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                  Бортовые грузовые автомобили                  │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│Avia А-20Н                                         │11,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Avia А-21К, -21N                                   │11,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Avia А-30N                                         │13,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Avia А-31L, -31N, -31Р                             │13,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-3309                                           │17,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-133ГЯ                                          │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-4331                                           │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-43317 (с двигателем КамАЗ-740)                 │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-5301                                           │14,8        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│IFA W50L                                           │20,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КамАЗ-4310, -43105                                 │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КамАЗ-5320                                         │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КамАЗ-53202, -53212, -53213                        │25,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КрАЗ-214, -214Б                                    │54,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КрАЗ-219, -219Б                                    │47,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КрАЗ-255Б, -255Б1                                  │42,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С                    │38,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КрАЗ-260, -260Б1, -260М                            │42,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-200, -200Г, -200Д, -200П                       │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-500, -500А, -500АС, -500АТ, -500В              │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-514                                            │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-516, -516Б                                     │26,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-5334, -5335, -533501                           │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-53352                                          │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-53366                                          │31,7        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-5337, -53371                                   │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-543                                            │98,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-7310, -7313                                    │98,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Magirus 232 D 19L                                  │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Magirus 290 D 26L                                  │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Tatra 111 R                                        │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Урал-4320, -43202                                  │32,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЯАЗ-210, -210А                                     │47,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-51, -51А, -51В                                 │21,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-51Ж                                            │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-51Н, -51Р, -51С, -51Т, -51У, -51Ю              │21,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-52, -52А, -52-01, 52-03, 52-04, 52-05          │22,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09                          │30,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-52-27, -52-28                                  │21,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-52-54, -52-74                                  │22,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-53, -53-А                                      │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-53-07                                          │37,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-53-12, -53-12-016, -53-12А                     │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-53-19                                          │37,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-53-27                                          │25,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-53-50, -53-70                                  │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-53ф                                            │22,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-63, -63А                                       │26,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-66, -66А, -66АЭ, -66Э, -66-01, -66-02, -66-04, │28,0        │
│-66-05, -66-11                                     │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-3302, -33021 "Газель" (с двигателем            │16,5        │
│ЗМЗ-4026.10, 4-ступенчатой коробкой передач)       │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-3302, -33021 "Газель" (с двигателем            │16,0        │
│ЗМЗ-4026.10, 5-ступенчатой коробкой передач)       │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-3302, -33021 "Газель" (с двигателем            │16,5        │
│ЗМЗ-4025.10)                                       │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-3307                                           │24,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-130, -130А1, -130Г, -130ГУ, -130С, -130-76,    │31,0        │
│-130Г-76, -130ГУ-76, -130С-76, -130-80, -130Г-80,  │            │
│-130ГУ-80                                          │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-131, -131А                                     │41,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ                   │38,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-138                                            │42,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-138А, -138АГ                                   │32,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-150                                            │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-151, -151А                                     │39,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-157, -157Г, -157К, -157КГ, -157КД, -157КЭ,     │39,0        │
│-157КЮ, -157Э, -157Ю                               │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-164, -164А, -164АД, -164АР, -164Р              │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-166А, -166В                                    │41,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417,    │31,0        │
│-431450, -431510, -431516                          │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-431610                                         │32,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-431810                                         │42,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-431917                                         │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КамАЗ-53208                                        │22,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КамАЗ-53217                                        │21,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КамАЗ-53218                                        │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КамАЗ-53219                                        │22,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Урал-355, -355М, -355МС                            │30,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Урал-375, -375АМ, -375Д, -375ДМ, -375ДЮ, -375К,    │50,0        │
│-375Н, -375Т, -375Ю                                │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Урал-377, -377Н                                    │44,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-450, -450Д                                     │16,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-451, -451Д, -451ДМ, -451М                      │14,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-452, -452Д, -452ДМ                             │16,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-3303                                           │16,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-330301                                         │16,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-33032, -33032-01                               │21,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-374101                                         │16,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                             Тягачи                             │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│КАЗ-120ТЗ                                          │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КАЗ-606, -606А                                     │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КАЗ-608, -608В, -608В2                             │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КАЗ-608В1 (с двигателем ЗИЛ-375)                   │45,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-51П                                            │21,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-52-06                                          │22,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-63Д, -63П                                      │26,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-120Н                                           │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-130АН, -130В, -130В1, -130В1-76, -130В1-80     │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-131В, -131НВ                                   │41,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-131НВ (с двигателем ЗИЛ-375)                   │43,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-137, -137ДТ                                    │42,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-138В1                                          │41,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-157В, -157КВ, -157КДВ                          │38,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-164АН, -164Н                                   │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-441510, -441516                                │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-441510 (с двигателем ЗИЛ-375)                  │42,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-441610                                         │41,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-ММЗ-4413                                       │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Урал-375С, -375СК, -375СК-1, -375СН                │49,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Урал-377С, -377СК, -377СН                          │44,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛуАЗ-2403                                          │10,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КамАЗ-54118                                        │23,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Iveco-190.33                                       │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Iveco-190.36 Turbo Star                            │16,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Iveco-190.42                                       │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КамАЗ-5410, -54101, -54112                         │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КамАЗ-54112 (с двигателем ЯМЗ-238)                 │26,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Avstro-Fiat CDN-130                                │26,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│БелАЗ-537Л                                         │100,0       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│БелАЗ-6411                                         │95,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│БелАЗ-7421                                         │100,0       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Volvo F123-42T                                     │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Volvo F-8932                                       │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Volvo-1033                                         │22,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КрАЗ-221, -221Б                                    │46,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КрАЗ-255В, -255В1                                  │40,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КрАЗ-255Л, -255Л1, -255ЛС                          │41,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КрАЗ-258, -258Б1                                   │37,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КрАЗ-260В                                          │40,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КрАЗ-6443                                          │40,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КрАЗ-6444                                          │37,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КрАЗ-643701                                        │41,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│KNVF-12T Camacu-Nissan                             │45,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КЗКТ-537Л                                          │100,0       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КЗКТ-7427, -7428                                   │140,0       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│LIAZ 110421                                        │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-200В, -200М, -200Р                             │27,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-504, -504А, -504Б, -504Г                       │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-504В                                           │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-509, -509А                                     │36,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-537, -537Т                                     │100,0       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-5429, -5430                                    │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-5432                                           │26,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-54321                                          │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-54322, -543221                                 │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-54323, -54324                                  │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-54326                                          │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-5433, -54331                                   │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-6422                                           │35,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-642201                                         │33,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-64226, -64227, -642271, -64229                 │35,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-7310, -73101, -7313                            │98,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-7916                                           │138,0       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935           │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Mercedes-Benz-1735 LS                              │18,7        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Mercedes-Benz-2232S                                │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Mercedes-Benz-2235, -2236                          │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Mercedes-Benz-2628                                 │42,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Mercedes-Benz-2632                                 │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Praga ST2-W                                        │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Tatra-815ТР                                        │48,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Урал-4420, -44202                                  │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Faun Н-36-40/45                                    │85,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Faun Н-46-40/49                                    │90,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Chepel D-450                                       │22,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Chepel D-450.86                                    │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Scoda-LIAS-100.42, -100.45                         │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Scoda-706PTTN                                      │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                           Самосвалы                            │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│Avia А-30ks                                        │15,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│БелАЗ-540, -540А                                   │135,0       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│БелАЗ-548А                                         │160,0       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│БелАЗ-549, -7509                                   │270,0       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│БелАЗ-7510, -7522                                  │135,0       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│БелАЗ-7523, -7525                                  │160,0       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│БелАЗ-7526                                         │135,0       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│БелАЗ-7527                                         │160,0       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│БелАЗ-75401                                        │150,0       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│БелАЗ-7548                                         │160,0       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│БелАЗ-548ГД                                        │200,0       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-САЗ-53Б                                        │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-93, -93А, -93АЭ, -93Б, -93В                    │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508                         │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-САЗ-3509                                       │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-САЗ-35101                                      │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-ММЗ-554, -55413, -554М                         │37,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-ММЗ-555, -555А, -555Г, -555ГА, -555К, -555Н,   │37,0        │
│-555Э, -555-76, -555-80                            │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-ММЗ-585, -585Б, -585В, -585Д, -585Е, -585И,    │36,0        │
│-585К, -585Л, -585М                                │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-ММЗ-4502, -45021, -45022                       │37,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-ММЗ-45023                                      │50,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-ММЗ-4505                                       │37,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-ММЗ-45054                                      │37,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗИЛ-ММЗ-138АБ                                      │37,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КАЗ-600, -600АВ, -600Б, -600В                      │36,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│САЗ-3502                                           │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│САЗ-3503, -3504                                    │26,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КамАЗ-55118                                        │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│IFА-W50/А                                          │19,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│IFА-W50/К                                          │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КАЗ-4540                                           │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КамАЗ-55102                                        │32,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КамАЗ-55102 (с двигателем ЯМЗ-238)                 │35,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КамАЗ-5511                                         │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КамАЗ-55111                                        │36,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КрАЗ-222, -222Б                                    │50,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КрАЗ-256, -256Б, -256Б1, -256Б1С                   │48,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КрАЗ-6505                                          │50,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КрАЗ-6510                                          │48,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Magirus-232D19R                                    │30,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Magirus-290D26R                                    │44,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-205                                            │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-503, -503А, -503Б, -503В, -503Г                │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-510, -510Б, -510В, -510Г                       │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-511, -512                                      │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-513, -513А                                     │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МАЗ-5549, -5551                                    │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МоАЗ-75051                                         │85,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Tatra-138S1, -138S3                                │36,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Tatra-148S1M, -148S3                               │36,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Tatra-T815C1, -T815C1A, -Т815С3                    │42,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Урал-5557                                          │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Урал-55571 (с двигателем ЯМЗ-236)                  │34,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                            Фургоны                             │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│Avia A-20F                                         │11,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Avia A-30F, -30KSU, -31KSU                         │13,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-270500-44 "Газель" (с двигателем ЗМЗ-4026.10,  │16,0        │
│5-ступенчатой коробкой передач)                    │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-2705 "Газель"                                  │15,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-330210-1214 "Газель"                           │17,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-33022 "Газель"                                 │16,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГАЗ-33022-0000310 "Газель" (с двигателем           │16,0        │
│ЗМЗ-4026.10, 5-ступенчатой коробкой передач)       │            │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-731*3                                         │29,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-890А                                          │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-891                                           │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-891Б                                          │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-891В                                          │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-892                                           │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-893А                                          │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-893АБ                                         │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-893Б                                          │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-947                                           │29,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-949                                           │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-950                                           │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-950А                                          │39,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-3702                                          │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-37021                                         │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-37022                                         │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-3704                                          │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-37041                                         │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-37042                                         │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-(КМЗ)-3705*4                                  │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-3706                                          │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-(КМЗ)-3711                                    │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-(КМЗ)-37111, -37112, -37121                   │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-(КМЗ)-3712                                    │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-(КМЗ)-37122                                   │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-3713, -3714                                   │29,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-(КМ3)-3716                                    │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-(КозМЗ)-3718*5                                │29,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-(КозМЗ)-3719                                  │29,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-(КМ3)-3721                                    │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-(КМ3)-37231                                   │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-(КМЗ)-3726                                    │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-3944                                          │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-3742, -37421                                  │29,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГЗСА-376820                                        │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЕрАЗ-762, -762А, -762Б, -762В                      │14,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЕрАЗ-37111                                         │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЕрАЗ-37121                                         │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЕрАЗ-3730, -37301, -37302, -37304, -37305          │15,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Guk А-03, А-06, А-07М                              │14,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Guk А-11, А-13, А-13М                              │14,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЗСА-270710 "Газель"                                │17,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ИЖ-2715, 27151, 271501, 27151-01                   │11,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ИЖ-2715011                                         │15,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КАвЗ-664                                           │29,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КАвЗ-49471                                         │53,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Кубань-Г1А1                                        │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Кубань-Г1А2                                        │30,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Кубанец-У1А                                        │18,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛуМЗ-890, -890Б                                    │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛуМЗ-945                                           │10,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛуМЗ-946                                           │15,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛуМЗ-948                                           │10,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛуМЗ-949                                           │15,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.(КМЗ)-35101                                    │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.(КМЗ)-3716                                     │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.(КозМЗ)-3718                                   │29,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.(КМЗ)-37211                                    │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.(КМЗ)-37231                                    │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.(КМЗ)-3726                                     │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.(ГЗСА)-3767                                    │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.(КМЗ)-39011                                    │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.(КозМЗ)-39021                                  │29,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.(КозМЗ)-39031                                  │29,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.(КозМЗ)-3944                                   │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Москвич-2733, -2734                                │11,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│НЗАС-3964*6                                        │29,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│НЗАС-4947                                          │53,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Nusa С-502-1                                       │14,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Nusa С-521С                                        │14,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Nusa С-522С                                        │14,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПАЗ-3742                                           │29,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПАЗ-37421                                          │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│РАФ-22031-01                                       │15,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│РАФ-22035, -22035-01                               │15,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ТА-1А4                                             │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ТА-943А, -943Н                                     │22,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ТА-949А                                            │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-450А                                           │17,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-451А                                           │17,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-3741 "ДИСА-1912 Заслон"                        │17,6        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-374101                                         │17,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-3962                                           │17,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УАЗ-396201                                         │17,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Урал-49472                                         │53,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│IFA-Robur LD 3000KF/STKo                           │17,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Mersedes-Benz LP 809/36                            │17,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.(КМЗ)-53423                                    │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.(КозМЗ)-5703                                   │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│НЗАС-4208                                          │35,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│НЗАС-4951                                          │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│  Легковые автомобили и микроавтобусы зарубежного производства  │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│Mersedes-Benz 308D (5М)                            │9,5         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Volkswagen Transporter 2.4 (5М)                    │9,5         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Chevrolet Suburban 5.7 (4А)                        │18,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (4А)                    │18,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (5М)                    │17,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ford Club Wagon (4А)                               │20,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ford Mondeo GLX 1.8i (3А)                          │9,0         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ford Scorpio 2.0 (5М)                              │8,5         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Mersedes-Benz E200 (5М)                            │9,5         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Mersedes-Benz E230 (5М)                            │9,5         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│BMV 750 ILA(5А)*8                                  │13,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V (4А)                 │18,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Nissan Maxima QX 2.0 SLX (5М)                      │12,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Nissan Primera 1.6 (5М)                            │7,3         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Opel Tigra l.6i (5М)                               │7,5         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Peugeot 205 (5М)                                   │7,0         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│SAAB 9000 CDE, CSE (5М)                            │9,7         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Toyota Lexus LS400 (4А)                            │12,8        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Volkswagen Golf Variant CL 1.8 (5М)                │9,0         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Volkswagen Polo 1.6 (5М)                           │6,5         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Volkswagen Vento GL 18/90 (5М)                     │9,0         │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Volkswagen Transporter 20 (5М)                     │11,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Volvo 850 GLT (5М)                                 │10,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Volvo 940 (4А)                                     │11,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Volvo 940 (5М)                                     │10,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Volvo 960 (4А)                                     │14,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Volvo 960 25 (5М)                                  │11,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                     Специальные автомобили                     │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                      Бурильные установки                       │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│АВБ-2М                                             │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│БКГМ-63АН                                          │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│БКМА-1/3,5                                         │37,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│БМ-202А, -202 (БКГМ-66-2)                          │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│БМ-302А, -302 (БКГМ-66-3)                          │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│БМ-802С                                            │54,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛБУ-50                                             │44,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МРК-1А                                             │46,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МРК-3А                                             │46,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МРКА-690А                                          │42,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ОБУДМ-150 343                                      │48,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ОБУЭ-150 Зив                                       │44,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УРБ-2А                                             │47,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УРБ-16                                             │45,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УРБ-50М                                            │32,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                     Вышки телескопические                      │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│АГ-60                                              │26,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АГП-12                                             │28,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АГП-12                                             │30,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АГП-12А                                            │30,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АГП-12Б                                            │35,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АП-17                                              │32,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АПК-30                                             │66,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АТ-53Г                                             │27,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВИ-23                                              │35,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВС-18МС                                            │27,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВС-22                                              │48,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВС-22МС                                            │38,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВС-26МС                                            │39,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГВГ                                                │26,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МШТС-2А                                            │50,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МШТС-3А                                            │41,4        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│СПО-15, -15М                                       │77,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ТВ-1                                               │26,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ТВ-1                                               │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ТВ-1                                               │30,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ТВ-2                                               │26,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ТВ-23                                              │46,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ТВГ-15                                             │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                   Дезинфекционные установки                    │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│ДУК-1                                              │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ДУК-1                                              │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ДУК-2                                              │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ОТВ-1                                              │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                        Кабелеукладчики                         │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│КМ-2М                                              │30,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│П-3229                                             │37,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                         Кинопередвижки                         │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│Автокинопередвижка АФВ-51-2                        │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Автокинопередвижка АМ-2                            │18,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Автоклуб Г1А1 "Кубань"                             │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Автоклуб Г1А2 "Кубань"                             │30,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Автоклуб ТСК-01                                    │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Автоклуб "Уралец"                                  │30,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│"Кубанец 1А"                                       │18,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Передвижной театр и кино                           │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Передвижной театр и кино                           │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                          Компрессоры                           │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│АПКС-6                                             │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПКС-5                                              │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                      Краны автомобильные                       │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│АК-5                                               │38,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АК-75, -75В                                        │40,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АК-75                                              │39,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГКМ-5                                              │38,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КГМ-5                                              │39,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КГМ-6.5                                            │30,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│К-2,5-12, -2,5-13                                  │26,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│К-46                                               │38,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│К-51                                               │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│К-51М                                              │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│К-64                                               │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│К-67                                               │30,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│К-68, -69, -69А                                    │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│К-104                                              │55,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│К-104                                              │62,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│К-162 (КС-4571А)                                   │52,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│К-162 (КС-4561), -162С                             │59,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КС-1561, -1562, -1562А                             │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КС-1571                                            │32,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КС-2561, -2561Д, -2561Е, -2561К, -2561К1, -2571    │40,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КС-2573                                            │38,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КС-3561                                            │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КС-3561А, -3562, -3562А                            │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КС-35628                                           │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КС-3574                                            │45,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КС-3574                                            │46,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КС-3575                                            │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КС-4561А, -4561 АХЛ                                │56,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КС-4571                                            │52,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КС-4572                                            │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КС-4576                                            │57,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КС-5573                                            │125,0       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛАЗ-690                                            │37,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МКА-10Г                                            │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МКА-10М                                            │38,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МКА-10М                                            │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МКА-16                                             │57,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МСК-87                                             │44,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│СМК-7                                              │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│СМК-10                                             │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                   Лаборатории на автомобилях                   │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│АПВ-39231                                          │32,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КСП-2001                                           │32,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│КСП-2002                                           │32,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛКДП-39521                                         │32,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.39121                                          │17,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.3914                                           │18,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ОМС-2                                              │25,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ППЗК-3924                                          │32,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ППЗК-3928                                          │39,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЭТЛ-10                                             │25,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЭТЛ-10                                             │30,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЭТЛ-35-01                                          │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЭТЛ-35-01                                          │29,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                   Мастерские на автомобилях                    │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│АВМ-1                                              │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АТ-63                                              │26,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АТУ-А                                              │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АТУ-А                                              │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГОСНИТИ-1                                          │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ГОСНИТИ-2                                          │29,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛВ-8А (Т-142Б)                                     │52,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.39011                                          │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.39021                                          │30,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.39031                                          │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                           Погрузчики                           │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│4000М                                              │27,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4001                                               │38,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4003, 4006                                         │40,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4008                                               │54,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4008М                                              │46,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4008М                                              │54,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4009                                               │54,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4013                                               │27,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4014                                               │40,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4016                                               │43,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4018                                               │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4020                                               │12,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4022-01                                            │18,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4028                                               │53,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4043, -4043М                                       │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4045, -4045М, -4046                                │40,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4049                                               │45,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4055М                                              │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4063                                               │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4065                                               │29,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4070                                               │54,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4081                                               │29,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4091                                               │13,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│40912                                              │18,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4092                                               │20,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4312-01                                            │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│7806                                               │73,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│7806                                               │110,0       │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ВК-10                                              │30,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│УП-66                                              │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                      Пожарные автомобили                       │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│АКТ-0,5/0,5-207                                    │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АНР-40-127А                                        │39,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АР-2-133                                           │50,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АР-2-215                                           │36,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦ-30-106Б                                         │32,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦ-30-146, -30-184                                 │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦ-40-41А                                          │64,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦ-40-63А, -40-638                                 │41,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦ-40-137, -40-153                                 │51,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦ-40-181                                          │54,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦЛ-3-147-1                                        │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПМ-30                                              │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПМ-404-40                                          │47,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПМ-404-40                                          │41,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПМГ-19                                             │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПМГ-21                                             │25,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПМЗ-27, -27А, -27С                                 │47,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПНС-100                                            │47,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ПНС-110                                            │49,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                     Автомобили-битумовозы                      │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│Д-642                                              │37,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ДС-10 (Д-351)                                      │51,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ДС-39А (Д-640А)                                    │34,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ДС41А (Д-642)                                      │38,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ДС-53А (Д-722А)                                    │41,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ДС-96                                              │38,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МВ-16                                              │32,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                     Автомобили-гудронаторы                     │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│Д-164А                                             │31,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Д-251А                                             │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Д-640А (ДВ-39А)                                    │34,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Д-642 (ДС-53А)                                     │40,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                   Автомобили-самопогрузчики                    │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│А-130Ф, -853                                       │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│НИИАТ П-404                                        │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│У-77                                               │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│У-77                                               │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЦПКТБ-А130, -А130Ф                                 │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЦПКТБ-А130В1                                       │37,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЦПКТБ-А133                                         │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЦПКТБ-А53213                                       │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4030П                                              │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4030П                                              │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4030П                                              │34,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│         Автомобили-топливозаправщики и маслозаправщики         │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│АВ3-50                                             │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АТЗ-2,2-51А                                        │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АТЗ-3-157К                                         │40,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АТЗ-3,8-53А                                        │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АТЗ-3,8-130                                        │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АТМЗ-4,5-375                                       │53,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦТММ-4-157К                                       │40,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ЛВ-7 (МА-4А)                                       │43,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МЗ-51М                                             │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МЗ-66, -66-01, -66А-01                             │30,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│МЗ-3904                                            │28,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.4611                                           │33,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Т-8-255Б                                           │44,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Т3-7,5-500А                                        │26,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Т3-500                                             │25,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│3607                                               │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│3608 (АТЗ-2, 4-52)                                 │23,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│3609                                               │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                      Автомобили-цистерны                       │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│АВВ-2М                                             │22,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АВВ-3,6                                            │25,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АВВ-3,6                                            │26,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АВВ-3,8                                            │26,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АВЦ-1,5-63                                         │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АВЦ-1,7                                            │29,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦ-1,9-51А, -2,0-51А                               │22,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦ-2,4-52                                          │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦ-2,6-53Ф, 2,9-53Ф                                │22,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦ-2,6-355М                                        │32,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦ-3,8-164А, -4-164А                               │32,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦ-4,2-53А                                         │26,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦ-4,2-130                                         │32,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦ-4,3-130                                         │33,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦ-8-5334, -8-5435                                 │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦЛ-147                                            │29,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦМ-2,6-355М                                       │31,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦПТ-1,5                                           │23,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦПТ-1,7                                           │30,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦПТ-1,9                                           │22,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦПТ-2,1                                           │24,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦПТ-2,8                                           │26,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦПТ-2,8                                           │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦПТ-2,8-130                                       │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦПТ-3,3, -3,8                                     │26,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦПТ-5,6, -5,7                                     │25,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│АЦПТ-6,2                                           │25,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.46101                                          │33,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мод.3613                                           │25,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ТВС-6                                              │32,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ТВС-7                                              │36,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│                     Автомобили-цементовозы                     │
├───────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│БН-80-20                                           │50,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│РП-1                                               │36,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│С-571                                              │36,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│С-570А                                             │32,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│С-571                                              │36,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│С-571                                              │37,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│С-942                                              │41,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│С-956                                              │29,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│С-1036Б                                            │27,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│СБ-89                                              │35,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│СБ-89Б1                                            │35,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│СБ-92                                              │42,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│СБ-92                                              │39,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│СБ-113                                             │33,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ТЦ-2А (С-652А)                                     │50,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ТЦ-3 (С-853), -3А (С-853А)                         │38,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ТЦ-4 (С-927)                                       │37,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ТЦ-6 (С-972)                                       │29,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ТЦ-10                                              │38,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ТЦ-11                                              │31,5        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│У-5А                                               │39,0        │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│42184-ОЗПС                                         │55,5        │
└───────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

2. Объемы системы смазки автотранспортных двигателей

┌────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────┐
│      Марка, модель автомобиля      │Вид исполь-  │Объем сис- │Суммарный объем│
│                                    │зуемого топ- │темы смазки│картеров систе-│
│                                    │лива (Д - ди-│двигателя  │мы трансмиссии │
│                                    │зельное топ- │(моторное  │(трансмиссион- │
│                                    │ливо,        │масло),    │ные масла),    │
│                                    │Б - бензин)  │V , л      │V , л          │
│                                    │             │ 1         │ 1             │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│                 1                  │      2      │     3     │       4       │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ЗАЗ-968                             │Б            │3,75       │1,63           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ЗАЗ-1102                            │Б            │3,45       │2,2            │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ЛуАЗ 969М                           │Б            │3,75       │4,3            │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ВАЗ 1111                            │Б            │2,5        │1,8            │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ВАЗ 2101; 21011; 2102; 2103; 2104;  │Б            │3,75       │2,865          │
│21043; 2105; 21051; 2106; 21061;    │             │           │               │
│21063; 2107; 21072; 21074           │             │           │               │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ВАЗ 2108; 21081; 21083; 2109; 21092 │Б            │3,5        │3,3            │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ВАЗ 2121                            │Б            │3,75       │4,515          │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Москвич 412ИЭ; 2137; 2140           │Б            │5,2        │2,36           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Москвич 2136; 2138                  │Б            │4,5        │2,56           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│АЗЛК 2141; 21414                    │Б            │4,2        │28,4           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ИЖ 2715; 27151; 21251               │Б            │5,2        │2,36           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ГАЗ 24; 24-02                       │Б            │6,0        │2,75           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ГАЗ 24-10; 24-11; 24-12; 24-14; 3102│Б            │6,0        │2,45           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ГАЗ 3704                            │Б            │7,0        │3,0            │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ГАЗ 52-03; 52-04; 25-06             │Б            │7,0        │6,5            │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ГА3 53А                             │Б            │8,0        │11,8           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│САЗ 3502                            │Б            │8,0        │11,8           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ГАЗ-САЗ-53Б                         │Б            │8,0        │11,8           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│УАЗ 451; 451 ДМ; 452; 452 Д         │Б            │5,8        │2,0            │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│УАЗ 469; 469 Б                      │Б            │5,8        │5,25           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│УАЗ 3151-01; 31512-01               │Б            │5,8        │3,25           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│УАЗ 3741; 3152; 3962                │Б            │5,8        │1,0            │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ЕрАЗ 762 В                          │Б            │6,2        │2,25           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ЕрАЗ 3730; 37302; 37304             │Б            │5,0        │1,0            │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ЗиЛ 130-76; 130 В1-76; 133 Г2       │Б            │8,5        │9,6            │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ЗиЛ 131; 131 В                      │Б            │9,5        │21,65          │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ЗиЛ 157                             │Б            │10,5       │23,6           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ЗИЛ 431410                          │Б            │8,5        │5,1            │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ЗИЛ-ММЗ-554М; 555; 4502; 45022;     │Б            │8,5        │9,6            │
│45023                               │             │           │               │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ЗИЛ-ММЗ-554М                        │Б            │11,0       │9,6            │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ЗИЛ-49710                           │Б            │11,0       │9,6            │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Урал 375 Д; 375 Н; 375 С-К1; 375 СН │Б            │9,5        │49             │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Урал 377 Н; 377 СН                  │Б            │9,0        │13,48          │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Урал 4320                           │Д            │21,5       │21,48          │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Урал 5557                           │Д            │26,0       │27,2           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│КамАЗ 5320; 5410; 5511; 55102;      │Д            │30,5       │20,2           │
│53212; 54112                        │             │           │               │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│КамАЗ 55102                         │Д            │26,0       │27,2           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│МАЗ 5335; 504 В; 5429; 5549; 53352  │Д            │24,0       │23,7           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│МАЗ 5432                            │Д            │31,0       │24,0           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│МАЗ 6422                            │Д            │31,0       │39,0           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│МАЗ 5551                            │Д            │24,0       │22,5           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│РАФ 22031; 22035                    │Б            │6,0        │2,15           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│РАФ 2203                            │Б            │6,0        │3,3            │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│КАВЗ 685                            │Б            │8,0        │11,7           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ПАЗ 672; 3201                       │Б            │8,0        │20,9           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Ныса 522м                           │Б            │6,0        │2,3            │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Икарус 260                          │Д            │22,0       │30,0           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Икарус 256                          │Д            │22,0       │22,0           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Икарус 280                          │Д            │27,0       │35,0           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ЛАЗ 695 М; 697 Р; 699 Р             │Б            │8,0        │13,3           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ЛАЗ 4202                            │Д            │21,0       │31,5           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ЛиАЗ 677                            │Б            │9,0        │28,0           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│КАЗ 4540                            │Д            │19,5       │16,0           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│КрАЗ 260; 260 В                     │Д            │29,0       │49,25          │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│КрАЗ 255 Б1                         │Д            │29,0       │47,05          │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│КрАЗ 257 Б1; 256 Б1                 │Д            │29,0       │38,0           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ГАЗ 66-01; 66-02                    │Б            │8,0        │14,7           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│ГАЗ-САЗ 3507                        │Б            │8,0        │11,7           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│САЗ 3504; 3503                      │Б            │7,0        │6,5            │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│БелАЗ 7522                          │Д            │46,0       │40,6           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│БелАЗ 7523; 7548                    │Д            │54,0       │48,0           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│БелАЗ 7526                          │Д            │46,0       │36,0           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│БелАЗ 7527                          │Д            │54,0       │36,0           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│БелАЗ 75401                         │Д            │54,0       │38,8           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│БелАЗ 7509                          │Д            │185,0      │290,0          │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│БелАЗ 7519                          │Д            │210,0      │320,0          │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│БелАЗ 75191                         │Д            │200,0      │320,0          │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│БелАЗ 75211                         │Д            │1040,0     │500,0          │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│           Автопогрузчики           │             │           │               │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Модель 40912-01                     │Б            │20,0       │11,5           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Модель 40271; 40261                 │Д            │125,0      │10,45          │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Модель 4081; 4811                   │Б            │125,0      │13,8           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Модель 4085                         │Д            │125,0      │28,0           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Модель 4008М                        │Б            │140,0      │24,6           │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤
│Модель 4018                         │Д            │260,0      │38,85          │
└────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────┘

ЛИТЕРАТУРА

1. Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и потребления. СПб.: 1998.
2. Линейные нормы расхода автомобильного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа на 100 км пробега для автомобильного транспорта. Приложение к Постановлению Госплана СССР от 17.06.83 г. N 171.
3. Краткий автомобильный справочник. М: "Транспорт", 1985.
4. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта. ОНТП-01-91. Минавтотранс РСФСР. М.: 1991.
5. Методические указания по нормированию сбора отработанных масел в автотранспортных предприятиях Министерства автомобильного транспорта РСФСР. МУ-200-РСФСР-12-0207-83. М.: 1984.
6. Отраслевой каталог. Автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепной состав, автопогрузчики. Часть 2. Легковые автомобили. М.: ЦНИИАВТОПРОМ, 1989.
7. Отраслевой каталог. Автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепной состав, автопогрузчики. Часть 6. Автопогрузчики. М: ЦНИИАВТОПРОМ, 1989.
8. Отраслевой каталог. Автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепной состав, автопогрузчики. Часть 4. Специализированные автомобили. М.: ЦНИИАВТОПРОМ, 1989.
9. Отраслевой каталог. Автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепной состав, автопогрузчики. Часть 1. Автомобили грузовые. Выпуск 3. Автомобили-самосвалы. М.: ЦНИИАВТОПРОМ, 1988.
10. Ю.В. Буралев, О.А. Мартиров, Е.В. Кленников. Устройство, обслуживание и ремонт топливной аппаратуры автомобилей. М.: "Высшая школа", 1987.